2025년 건축친환경설비기술 공모전

Green Building Technology 경진대회

창의아이디어 분야 작품요약서

작 품 명

2025년   월   일

소속	이름	연락처
00대학교	친환경	010-0000-0000

지도교수 이름	소속	부서
000	00대학교	건축공학과

2025년 건축친환경설비기술 공모전

Green Building Technology 경진대회

창의아이디어 분야 작품요약서

작 품 명

작품 접수번호

00000

1. 요약문

항 목	내 용
작품명	(예시) 전동 차양시스템 (KINETIC FACADE)
작품 요약	작품 유형은 친환경 건축 설비 분야 관련 제품 개발, 알고리즘 도출, 발명 아이디어 등으로 자유롭게 선택/작품 제출 형식은 실용신안 또는 특허 출원 형식과 유사 (예시) 본 작품은 제1 공간에 배치되는 제1 센서부와, 제1 공간과 분리된 제2 공간에 배치되는 제2 센서부와, 제1 센서부 및 제2 센서부로부터 수신된 정보를 비교 분석하여 제어신호를 생성하는 제어부 및 건물의 외벽을 이루고 제어신호에 근거하여 구동되는 파사드를 포함하며, 파사드는 전후면이 측면보다 좁은 판 형상의 슬랫이 상하로 상호 이격되어 복수로 배치되어 제어신호에 근거하여 전후 방향의 중앙 부분이 상부 방향 및 하부 방향 중 어느 하나의 방향으로 돌출되도록 폴딩 되는 전동 차양시스템 이다.
해결하고자 하는 과제	(예시) 본 작품은 기후 환경정보 및 실내 환경정보에 근거하여 보다 쾌적한 실내 환경을 구현하고 에너지 효율을 향상시키고, 특정 패턴으로 구동되어 건물의 상징성과 심미성을 부각시킬 수 있는 전동 차양시스템을 제공하기 위한 것이다
과제의 해결 수단	(예시) 전동 차양시스템은 제1 공간에 배치되는 제1센서부와, 제2 공간에 배치되는 제2 센서부와, 제1 센서부 및 제2 센서부로부터 수신된 정보를 비교 분석하여 제어신호를 생성하는 제어부 및 건물의 외벽을 이루고 제어신호에 근거하여 구동되는 파사드를 포함하며, 파사드는 전후면이 측면보다 좁은 판 형상의 슬랫이 상하로 상호 이격되어 복수로 배치되어 제어신호에 근거하여 전후 방향의 중앙 부분이 상부 방향 및 하부 방향 중 어느 하나의 방향으로 돌출되도록 폴딩된다. 파사드는, 지면과 평행한 상하 방향으로 서로 떨어져 복수로 배치되어 상하 방향으로 폴딩되도록 설치된 모듈 및 모듈의 상부에서 한쪽 측면으로 배치되어 있으며, 복수의 모듈이 연결되어 상하로 폴딩되도록 구동시키는 모듈 구동부를 포함한다. 모듈은, 지면과 평행한 상태로 상하 방향으로 서로 떨어진 위치에 측면으로 가로 질러 전후 방향이 측면보다 좁은 사각 판 형태로 폴딩이 가능한 소재로 구비된 슬랫, 슬랫의 전후 방향 중앙에 측면 방향으로 가로 질러 구비되어 있으며, 모듈 구동부에 연결되어 구동에 의해 상하로 이동되면 슬랫의 전후 방향의 중앙이 폴딩에 의해 상하로 돌출되도록 설치된 폴딩축, 및 슬랫의 전후 방향의 양끝에 구비되어 있으며, 폴딩축의 작동에 의해 폴딩 시에 슬랫의 전후 양끝을 지지하도록 구비된 지지축을 포함한다.
작품의 효과	(예시) 본 전동 차양시스템은 환경정보를 센싱하여 자동으로 건물의 일조량을 조절 한다. 이를 통해, 보다 효율적으로 건물을 관리하고 에너지 부하를 저감시키는 것이 가능하다. 또한, 본 전동 차양시스템은 건물의 파사드에 부착되어 독특한 형태를 이루도록 구동되므로, 건물 입면 디자인을 다양화하고 건물의 상징성 및 심미성을 향상시킬 수 있다

2. Building Technology 창의 아이디어 요소

경진대회 작품 개요도 1 (예시)
개요도 설명	그림에 번호로 표시한 장치의 기능을 설명하여 개요도를 설명 번호를 이용하지 않아도 개요도 설명이 가능하다면 무방함 정량적인 분석, 결과 제시는 최소화 개요도는 최대 3개까지 첨부 가능

경진대회 작품 개요도 2 (예시)
개요도 설명	소프트웨어 제안, 알고리즘 개발의 경우 Work Flow Chart 로 설명 가능